  (loop デバイスのサポート)
  ここで Y と答えると、普通のファイルをブロックデバイスとし
  て使えるようになります。そしてそのブロックデバイス上にファ
  イルシステムを構築し、ハードディスクや CDROM やフロッピー
  ディスクと同じようにマウントして使えます。ループデバイスは
  メジャー番号 7 のブロックデバイスファイルで、通常 
  /dev/loop0, /dev/loop1 となります。

  CD に焼く前に ISO9660 ファイルシステムをチェックしたい場合、
  あるいはフロッピーイメージを直接フロッピーに書きこまずに使
  いたい場合はこの機能が役に立ちます。さらに、Linux 専用のパー
  ティションを作らずに、/ ファイルシステム全体を一つの DOS
  FAT ファイルにして、ループデバイスドライバとしてマウントし
  て運用するディストリビューションもあります。

  ループデバイスドライバは暗号化 (データの撹乱) や迷彩化 (た
  とえばサウンドファイルの低位ビットにデータを隠すこと [訳注: 
  電子透かしとも呼ばれる技術です]) によって、ディスクのパー
  ティションやフロッピーや普通のファイルの中にファイルシステ
  ムを "隠す" ために使うこともできます。ファイルが遠くのファ
  イルサーバ上にあっても安全です。この機能を使うためにはまず 
  ftp://ftp.kerneli.org/pub/kerneli/ からカーネルのパッチを
  入手してインストールし、その上でこのオプションに Y と答え
  なくてはなりません。

  注意：ファイルシステムの暗号化には cfs パッケージを使うと
  いう方法もあります。これは 
  ftp://ftp.kerneli.org/pub/kerneli/net-source/ から入手でき
  ます。より新しい tcfs パッケージは http://tcfs.dia.unisa.it/
  にあります。これらを使う場合には、ここで Y と答える必要は
  ありません。しかし、cfs を使うなら、後の "NFS file
  system support" に Y と答える必要がありますし、tcfs を使う
  ならカーネルにパッチをあてなくてはなりません。
  別の暗号化は ftp://ftp.kerneli.org/pub/kerneli/net-source/ 
  にある StegFS を使うことです。

  ループデバイスを使うには、losetup ユーティリティと最新の 
  mount プログラムが必要です。両方とも util-linux パッケージ 
  に含まれています。 util-linux の置き場所と最新のバージョン
  番号は Documentation/Changes ファイルに記述されています。

  注意：このループデバイスは、ネットワークにおいて自分自身へ
  の接続に使われるループバックデバイスとは関係ありません。

  このドライバーをモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたいな
  ら、M と答えてDocumentation/modules.txt を読んでください。こ
  のモジュールは loop.o と呼ばれています。

  大抵の人は、ここで N と答えて良いでしょう。

  <井上, 中野 (2.2.8 更新), 武井(2.4.0更新)>
