  (デバイスあたりのタグ・キューイングのデフォルトの数)
  デバイスでタグ・キューイング(Tagged Command Queueing; TCQ)
  が有効になっている場合、ひとつの SCSI デバイスに対して
  一度にいくつの命令を割り当てるか、その数を指定します。

  これは、任意のデバイスに対して使用されるタグつきトランザク
  ション数の上限値です。aic7xxx ドライバは、デバイスの振る舞
  いに応じて自動的にこの値を変更します。デバイスによっては固
  定的な上限値を持っているものもあり、そのようなデバイスに対
  しては最終的にこの値はその上限値にロックされ、その値を示す
  コンソールメッセージが表示されます。

  注意：ある種のデバイスの不具合を経験したことがない場合は、
  デフォルト値(リミットなし)にしておくほうが良いでしょう。

  初期値: 253

  <福島, 高橋潤子(2.4.3更新)>

