  (各々の SCSI デバイスに対して全 LUN を走査)
  1 つ以上の LUN(Logical Unit Number --- 論理装置番号)をサポー
  トするSCSI デバイス、たとえば CD ジュークボックスなどをお
  持ちの場合で、1 個の LUN しか認識しない場合には、ここで Y 
  とすることにより、SCSIドライバに対して複数の LUN に対して
  プローブ(周辺装置を認識するための試行動作)を行うように強制
  することができます。複数の LUN を持つSCSI デバイスは、論理
  的には複数の SCSI デバイスのように動作します。大多数の 
  SCSI デバイスはただ1つの LUN しか持っておらず、このためほ
  とんどの方はここは N と答えます。その方が安全だからです。
  (訳注：周辺装置の方が複数 LUN をサポートしていない場合、全 
  ID+LUNをスキャンするのに長い時間を要したり、最悪誤動作して
  しまう場合もあり得ます)

  <堀田>


