  (Optics Storage DOLPHIN 8000AT CD-ROM サポート)
  34ピンの Sony 互換のインターフェイスを持った 'DOLPHIN' ド
  ライブ用のドライバです。Lasermate の CR328A もこのドライバ
  で動作します。これらのドライブを持っている場合には Y と答
  えてください。このドライバでは Optics Storage 8001 ドライブ
  は動作しません。IDE-ATAPI CD-ROM 用のドライバを使ってください。
  <file:Documentation/cdrom/optcd> を参照してください。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CD-ROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CD-ROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CD-ROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは optcd.o というものにな
  ります。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここ
  で M と答え、そして、<file:Documentation/modules.txt> を
  読んで下さい。

  <後藤, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

