  (USB SE401 カメラサポート)
  コンピュータの USB ポートに、このタイプのカメラを接続した
  い場合は、ここで Y と答えてください。
  <file:Documentation/usb/se401.txt> に、詳細とサポートされ
  ているカメラリストがありますので読んでください。

  このドライバは Video for Linux の API を使います。このドラ
  イバを使用するには、"Video For Linux" (マルチメディアデバ
  イスの項目の) に Y または M と答える必要があります。この 
  API の情報と "v4l" プログラムのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から 
  WWW 上でみつけられます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。
  モジュールは se401.o と呼ばれています。モジュールとしてコン
  パイルする場合は、M と答え、<file:Documentation/modules.txt> 
  を読んでください。

  <高橋潤子>

