  (NE2000/NE1000 カードのサポート)
  このタイプの(イーサネット)ネットワークカードを持っている場
  合、Yと答えて <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入
  手できる Ethernet-HOWTO を読んでください。ドライバを特定し
  ない多くのほとんどのイーサネットカードは NE2000 互換です。

  しかしながら PCI NE2000 カードを持っている場合は、ここで N 
  と答えて前述の "PCI NE2000 support" で Y と答えなさい。MCA 
  システム(IBM PS/2コンピュータやラップトップで使われている
  バスシステム)で動作する NE2000 カードを持っている場合は、
  ここで N と答えて後述の"NE/2 (ne2000 MCA version) support" 
  で Y と答えなさい。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は ne.o になります。モジュールと
  してコンパイルしたい場合は、ここで M と答えて 
  <file:Documentation/modules.txt> と 
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を読んで
  ください。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

