  (対称型マルチプロセッシング)
  複数の CPU を持つシステムをサポートします。あなたのシステ
  ムに CPU が一つしかなければ (個人のコンピュータは大抵そう
  でしょう)、 N と答えてください。もし複数の CPU を持つシス
  テムなら Y と答えてください。

  ここで N と答えると、できるカーネルはシングルプロセッサの
  マシンでもマルチプロセッサのマシンでも動くようになりますが、
  マルチプロセッサマシンでは一つの CPU しか使いません。 Y と
  答えると、カーネルは一部のシングルのマシンでは動かなくなる
  かもしれません。シングルプロセッサマシンでは、 N と答えた
  ほうがカーネルは高速に動作します。

  ここで Y と答え、 "Processor family" で "586" または 
  "Pentium" アーキテクチャを選ぶと、カーネルは 486 アーキテ
  クチャでは動作しなくなります。同様に "PPro" アーキテクチャ
  用のマルチプロセッサカーネルは Pentium ベースのボードでは
  動作しないでしょう。

  複数の CPU を持つマシンのユーザはあとの "Enhanced Real 
  Time Clock Support" にも Y と答えてください。"Advanced 
  Power Management" は、ここで Y と答えると無効になります。

  <file:Documentation/smp.tex>、<file:Documentation/smp.txt>、
  <file:Documentation/i386/IO-APIC.txt>、
  <file:Documentation/nmi_watchdog.txt> も参照してください。
  また、 SMP-HOWTO は
  <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から入手できます。

  どうしたらよいのか分からないなら、ここは N と答えておいて
  ください。

  <井上, 中野 (2.2.2 更新), 武井(2.4.0更新), 
  高橋(潤)(2.4.15/2.4.17/2.4.19更新)>

