  (Matrox G450 で 2 つ目の画面のサポート)
  G450 で 2 つ目の画面(つまり、2 つのモニタをパラレルに)を使
  いたいなら、Y か M としてください。

  モジュールとしてコンパイルすると、matroxfb_crtc2.o と
  matroxfb_g450.o の 2 つのモジュールが作られます。2 つの別
  々のディスプレイを使いたいなら両方のモジュールが必要です。

  ドライバはモニタモードで起動し、現在は TV モードはサポート
  していません。1 番目と 2 番目のディスプレイ出力を交換する
  のには (ftp://platan.vc.cvut.cz/pub/linux/matrox-latest
  にある) matroxset ツールを使わないといけません。2 番目の
  ディスプレイドライバはいつも 640x480 の解像度で起動します。
  これを変更するには fbset を使わないといけません。

  また、2 番目のディスプレイは 16 と 32 bpp パックトピクセル
  だけをサポートしていることを忘れないようにしてください。
  カーネル組み込みでコンパイルするのは良いアイデアです。ドラ
  イバが汎用ペイント手続きしか使わないので、特定のフォント幅
  しか使えません(2 番目のディスプレイはアクセラレーションエ
  ンジンを使いません)。

  マシンにあるのが Matrox カード 1 枚だけなら、
  'Matrox multihead support' を有効にする必要はありません。

  <武井>


