  (IP: ウィンドウを大きくします (メモリが 16 MB 未満の場合は勧めません))
  高速で長距離のネットワークでは、受信側が応答を返してくるま
  で送信側のマシンが蓄えていることの出来るデータ量がネットワー
  クの性能限界ということになります。（45 Mbit/秒の通信におい
  ては、ニューヨーク・ロンドン間にはたくさんのビットがあって…) 
  ここで Y と答えると、任意の与えられた時刻に大量のデータを
  送れるようにするために大きなバッファが使われます。これはま
  た、ユーザー・プロセスがネットワーク・バッファにより大量の
  メモリを要求できるようになる、従って、このオプションは 
  16MB 以上のメモリがあるマシンでだけ有効に使われることを意
  味します。2 Mbit/秒以上での長距離の通信か衛星回線を使って
  いないなら、このオプションによって性能が変ることはありませ
  ん。

  <山縣>


