  (PCI DMA アドレッシングモード)
  このオプションが当てはまるのは、PCI DAC が使える PCI-SCSI 
  チップ (875A, 895A, 896, 1010-33, 1010-66, 1000) だけです。

  0 にセットされた場合、PCI 32 ビットの DMA アドレッシング 
  (SAC) だけが実行されます。1 にセットされた場合、40 ビット
  の DMA アドレッシング (上位 24 ビットは 0 にセットされる) 
  がサポートされます。アドレス可能な範囲は、1TB です。2 に
  セットされた場合、DMA 用に 64 ビットのアドレスすべてがサ
  ポートされますが、4GBのセグメントを 16 個としてアドレスさ
  れるだけです。アドレス可能な範囲は、64GB に制限されます。

  最も安全な値は、やはりほとんどの実際のマシンに適していると
  推測される 0 (32 ビットの DMA アドレッシング) です。

  望ましい値の 1 (40 ビット の DMA アドレッシング) は、正し
  く設計された PCI DAC のあるホストブリッジにうまく接続され
  ます。4GB 以上のメモリのインテルプラットホームでは、このオ
  プションを設定できます。

  まだ試験的な値の 2 (16 x 4GBのセグメント制限のある 64 ビッ
  ト DMA アドレッシング) は、PCI DAC サイクルを使用してビッ
  ト 39 を超えた (訳注：つまり 40 ビット以上の) メモリをアド
  レスできるようにセットします。

  <高橋潤子>

