  (LAPB データリンク・ドライバ(実験用))
  Link Access Procedure, Balanced(LAPB)は X.25 プロトコルの
  データリンク層(すなわち低レベル)部分です。これは、あるホス
  ト間とのデータフレームの交換にあたって信頼性のある接続サー
  ビスを提供し、またより高レベルのプロトコル(ほとんどは X.25 
  の上位層である X.25 パケット層、しかしそれ以外のものを使用
  することも可能)を配送するために使われます。通常 LAPB は専
  用の X.21 ネットワーク・カードで使用されますが、現在のとこ
  ろ Linux ではイーサネット接続上の LAPB のみをサポートして
  います。イーサネット接続上の LAPB を使用したい場合はここで 
  Y と答え、さらに後述の "LAPB over Ethernet driver" も Y に
  します。技術的な詳細は 
  Documentation/networking/lapb-module.txt をお読みください。

  このドライバをモジュール(好きなときに動作中のカーネルに挿
  入したり取り除いたりできるコード)としてコンパイルしたい場
  合は、ここで M と答え、Documentation/modules.txt を読んで
  ください。このモジュールは lapb.o と呼ばれます。よくわから
  なければ N にしておいてください。

  <堀田>


