  (CCITT X.25 パケット層)
  X.25 は標準化されたネットワーク・プロトコルの集まりであり、
  階層的にはフレームリレーと同じような位置付けにあります。あ
  なたのマシンから、X.25 ネットワークの入口点への一本の物理
  ラインを使い、X.25 ネットワークに接続された他のコンピュー
  タへの複数の論理ポイント・ツー・ポイント・コネクション("仮
  想回線"と呼ばれます)を伝送することができるというものです。
  政府・銀行その他の組織では、相互接続をしたり、広域ネットワー
  ク(WAN)を形成したりするために X.25 を使う傾向があります。
  多くの国々には公共の X.25 ネットワークがあります。X.25 は 
  2 つのプロトコルから成り立ちます。より高レベルのパケット層
  プロトコル(PLP)(これを組み込みたい場合は Y と答えます)と、
  低レベルのデータリンク層プロトコル LAPB(この機能を組み込み
  たい場合は、後述の "LAPB Data Link Driver" で Y と答えます)
  です。

  X.25 に関する詳細は、<http://www.sangoma.com/x25.htm> および
  <http://www.cisco.com/univercd/data/doc/software/11_0/rpcg/cx25.htm>
  で読めます。Linux に特化した X.25 関連情報は、ファイル
  <file:Documentation/networking/x25.txt> および
  <file:Documentation/networking/x25-iface.txt> にあります。

  X.25 ネットワークに対して接続する方法としては、X.21 プロト
  コル(Linuxではまだ未サポート)を使って専用のネットワーク・
  カードで行う方法、通常のモデムによる標準の電話線を介した 
  X.25 による方法(後述の "X.25 async driver" で Y と答える)、
  通常のイーサネット・カードを使ったイーサネットを介した 
  X.25 による方法、イーサネット上の 802.2 LLC プロトコル
  ("802.2 LLC" で Y)やイーサネット上の LAPB("LAPB Data Link
  Driver" と "LAPB over Ethernet driver" で Y と答える)があ
  ります。

  このドライバをモジュール(好きなときに動作中のカーネルに挿
  入したり取り除いたりできるコード)としてコンパイルしたい場
  合は、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を
  読んでください。このモジュールは x25.o と呼ばれます。よく
  わからなければ N にしておいてください。

  <堀田, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

