  (USB Handspring Visor ドライバ)
  Handspring Visor を USB クレイドル経由で接続したい場合、Y
  と答えてください。このドライバを使う際のさらなる情報は、
  http://usbvisor.sourceforge.net を参照してください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は visor.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
