  (IP: GRE トンネル over IP)
  トンネリングとは、あるプロトコル・タイプのデータを別のプロ
  トコルの中にカプセル化して、そのパケットを、カプセル化して
  いるプロトコルを理解するチャネルを通して送ることをいいます。
  この特殊なトンネリング・ドライバでは GRE(Generic Routing
  Encapsulation --- 汎用ルーティングのカプセル化)を実装して
  おり、またこの時 IPv6 のインフラ上で IPv4 やIPv6 のカプセ
  ル化を行うことができます。このドライバは、終点(endpoint)が 
  Cisco ルータである場合に役立ちます。Cisco は他の Linux の
  トンネル・ドライバ(前述の "IP: トンネリング")より GRE を好
  むのです。それに加え、GRE ではトンネルを通してマルチキャス
  トの配送を行うことができます。

  <堀田>


