  (NCR53c7,8xx SCSI のサポート)
  これは NCR の 53c7xx および 8xx SCSIコントローラファミリの
  ドライバです。NCR 5380 コントローラと混同しないでください。
  これについては <http://www.tldp.org/docs.html#howto> から
  取得できる SCSI-HOWTO の 3.8 節に説明があります。もしうま
  く動作しないようであれば、<file:drivers/scsi/53c7,8xx.h> 
  の設定を少し変更する必要があるのかもしれません。起動時のコ
  マンドライン・オプションの説明は、
  <file:drivers/scsi/README.ncr53c7xx> を読んでみてください。

  注：53c8xx ファミリのコントローラ用に別のドライバがありま
  す(後述の "NCR53C8XX SCSI support")。両方を使用するには、
  どちらも M にして、モジュールとしてコンパイルする必要があ
  ります。しかしながら、両方を同時に使用することはできません。
  53c8xx ボードをお使いなら、別のドライバを使うことをお勧め
  します。

  このドライバはモジュール (実行中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。
  その場合のモジュール名は 53c7,8xx.o です。このドライバを
  モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <堀田, 中村（幸）(2.2.2 更新), 武井(2.4.0更新), 
  高橋潤子(2.4.15/2.4.19更新)>

