  (Matsushita/Panasonic/Creative, Longshine, TEAC CDROM のサポート)
  このドライバは Panasonic や SoundBlaster のインターフェイ
  スを使うほとんどのドライブをサポートします。
  Documentation/cdrom/sbpcdを参照してください。

  松下の CR-521、CR-522、CR-523、CR-562、CR-563 ドライブ
  ("Creative"と表示されている場合もある)や、Creative Labs の 
  CD200、Longshineの LCS-7260、"IBM 外付 ISA CDROM"(実際は 
  CR-56x 製品です)、TEACの CD-55A はこのカテゴリに分類されま
  す。その他の"電気的に互換な"ドライブ(Vertos、Genoa、幾つか
  の Funai 製品のドライブ)は現在サポートされていません。
  Sanyo の H94A ドライブは現在(後で出てくる)別のドライバで動
  作します。大部分のドライブは個性的な形の表面パネルを持ち、
  キャディ無しのモーター駆動のトレイ方式を採用していますが、
  外側にはブランド名の表示がありません。古い CR-52x ドライブ
  はキャディ方式で手動でロード/イジェクトしますが、やはり外
  側にはブランド名の表示がありません。このドライバはインター
  フェイスアドレスとドライブの種類について、強化された自動検
  出の機能を持っています。この機能は使っているドライブの種類
  がよくわからない場合に、実際のドライブを調べるのに役立ちま
  すが、サポートしているドライブが見つからなかった場合、ブー
  トに多少時間がかかるようになります。ドライブの種類がわかれ
  ばdrivers/cdrom/sbpcd.h の中にそのパラメータを直接書き、
  "DISTRIBUTION 0" を設定するようにしてください。

  このドライバは4枚のCDROM のコントローラカードまでサポート
  でき、それぞれのカードは4台までの CDROM ドライブをサポート
  できます。ここで Y と答えた場合、さらに何枚のコントローラー
  カードを持っているか聞かれます。モジュールとしてコンパイル
  した場合に使用可能となるコントローラカードは一枚だけ(ドラ
  イブは4台まで)となります。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CDROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CDROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CDROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは sbpcd.o というものにな
  ります。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここ
  で M と答え、そして、Documentation/module.txt を読んで下さ
  い。

  <後藤, 武井(2.4.0更新)>
