  (ALI M14xx のサポート)
  このドライバは、カーネルのブート時のパラメータとして 
  "ide0=ali14xx"を指定することで動作可能になります。このドラ
  イバは、ALI M1439/1443/1445/1487/1489 チップセット の第 2
  IDE インタフェースをサポートし、より高速な I/O 速度を設定
  できるようにします。より詳細な情報は 
  <file:Documentation/ide.txt> 
  と <file:drivers/ide/ali14xx.c> を参照のこと。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

