  (/dev/cpu/microcode - Intel IA32 CPU マイクロコードのサポート)
  ここと 'File systems' 項内の "/dev file system support"
  にも Y と答えると、Intel CPU の IA32 ファミリ (Pentium Pro,
  Pentium II, Pentium III, Pentium 4, Xeon など) のマイクロ
  コードをアップデートできるようになります。当然ですが、
  マイクロコード自体のバイナリデータ (これは Linux カーネル
  と一緒には配布されていません) も必要です。

  このドライバに必要なものの最新のニュースと情報は
  http://www.urbanmyth.org/microcode/ にあります。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は microcode.o になります。モジュール
  としてコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。modprobe
  あるいは kmod を使うなら /etc/modules.conf ファイルに
  'alias char-major-10-184 microcode' の一行を加えたいかもし
  れません。

  <武井, 山田(2.2.19/2.4.0 更新)>
