  (Goldstar R420 CDROM サポート)
  CDROM ドライブが Goldstar R420 の場合 Y と答えてください。
  Documentation/cdrom/gscd の中で書かれているように、
  カーネルをコンパイルする前に drivers/cdrom/gscd.h ファイル
  中の設定を変更する必要があるかもしれません。
  Documentation/cdrom/gscd を参照してください。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CDROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CDROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CDROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは gscd.o というものになり
  ます。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここで 
  M と答え、そして、Documentation/module.txt を読んでください。

  <後藤, 武井(2.4.0更新)>
