  (Matrox G400 セカンドヘッドサポート)
  警告!!! このサポートは G450 では動作しません!!!

  G400 または G200 上の MGA-TVO アドオン上で、セカンダリヘッ
  ド (2 つのモニタを並列していると言う意味) を使用したい場合
  は、Y または M と答えてください。セカンダリヘッドは、加速
  した XFree 3.3.x SVGA サーバと互換性がありません。X にいる
  間に、セカンダリヘッドは出力を消去してしまいます。XFree 
  3.9.17 プレビュで、fbdev 上の SVGA またはファーストヘッド
  の fbdev ドライバと、セカンドヘッドの fbdev ドライバを使用
  して、両方のヘッドを使用することができます。

  モジュールとしてコンパイルする場合は、matroxfb_crtc2.o と 
  matroxfb_maven.o の 2 つのモジュールが作成されます。
  Matroxfb_maven は G200 と G400 の両方で必要になります。
  matroxfb_crtc2 が G400 でだけ必要になります。実行させるた
  めには i2c-matroxfb をロードしなければなりません。

  このドライバは、モニタモードでスタートします。PAL または 
  NTSC で切り替えるか、プライマリとセカンダリのヘッドの出力
  をスワップするために、matroxset ツール 
  (<ftp://platan.vc.cvut.cz/pub/linux/matrox-latest/> から取
  得可能) を使用する必要があります。セカンダリヘッドドライバ
  は、常に 640x480 解像度でスタートします。変更するためには 
  fbset を使用しなければなりません。

  セカンダリヘッドは、16 か 32 bpp のパックドピクセルだけを
  サポートすることを忘れてはいけません。カーネルにコンパイル
  することは良いことです。ドライバが、一般のペインティングの
  手続き (セカンダリヘッドが加速エンジンを使用しません) を使
  用するので、いくつかのフォント幅を使用しても構いません。

  <高橋潤子>

