  (ALI M14xx のサポート)
  このドライバは、カーネルのブート時のパラメータとして 
  "ide0=ali14xx"を指定することで動作可能になります。このドラ
  イバは、ALI M1439/1443/1445/1487/1489 チップセット の第 2
  IDE インタフェースをサポートし、より高速な I/O 速度を設定
  できるようにします。より詳細な情報は Documentation/ide.txt 
  と drivers/ide/ali14xx.c を参照のこと。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>
