  (IrPORT IrDA シリアルドライバ)
  IrPORT IrDA のデバイスドライバを有効にするには、ここで Y
  と答えてください。モジュール(irport.o)としてコンパイルした
  いなら M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を読んで
  ください。IrPORT は IrTTY の代わりに使用することができます
  が、場合によっては IrPORT の方が都合がいいこともあります。
  一例をあげると、あなたのコンピュータの IrDA ポートにエコー
  キャンセルの機能がない場合ですが、この種のポートでは IrPORT
  を使うとうまく動きます。というのは、このドライバは半二重
  モードでのみ動作するからです。IrPORT では irattach を使
  わなくても、"insmod irport io=0x3e8 irq=11" のように FIR
  ドライバと同じ方法で組み込むことができます。

  IrPORT は通信速度が 115200bps に制限されている SIR デバ
  イスドライバであることに注意してください。

  もし自信がないなら、Y と答えてください。

  <中村（幸）, 武井(2.4.0更新), 山田(2.4.15 更新)>

