  (zftape のデフォルトのブロック・サイズ)
  よくわからなければデフォルト値すなわち 10240 のままにして
  おいてください。注意: ここではデフォルトのブロック・サイズ
  だけを指定します。ブロック・サイズは MTIOCTOP ioctl (すな
  わちシェル・コマンド行で "mt -f /dev/qft0 setblk #BLKSZ" 
  を実行すること) による MTSETBLK テープ操作を使って動作中に
  変更できます。

  zftape と ftape の以前のバージョンとの恐らく最も注目すべき
  違いは、すべてのデータを固定されたブロック・サイズの倍数で
  読み書きしなければならないことです。ブロック・サイズは GNU
  tar の用いる 10240 をデフォルトにしてあります。ブロック・
  サイズの値は 1024 の倍数で最大 63488 (すなわち62 k) です。
  「1」を指定すると zftape の組込みの圧縮機能は無効となりま
  す。

  妥当な値は「10240」 (GNU tar のデフォルトのブロック・サイ
  ズ)、「5120」 (afio のデフォルトのブロック・サイズ)、
  「32768」 (SCSI テープ・ドライブを仮定したバックアップ・プ
  ログラムのデフォルトのブロック・サイズ) または「1」 (ブロッ
  ク・サイズに制限はありませんが、組込みの圧縮機能は無効) で
  す。

  <山縣>


