  (HiSax で ITK ix1-micro Revision 2 をサポートします)
  これにより ITK ix1-micro Revision 2 カードが HiSax でサポー
  トされます。

  異なるカード、異なる D チャンネル・プロトコルや標準でない
  IRQ/port 設定を用いた設定方法に関しては
  <file:Documentation/isdn/README.HiSax> をお読みください。

  <山縣>

