  (AIMSlab RadioTrack (別名 RadioReveal) のサポート)
  これらの FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質
  問でポート・アドレスを入力してください。

  注意: 新しい AIMSlab RadioTrack カードはチップセットが異なっ
  ていてこのドライバーではサポートされません。これらのカード
  には以下の RadioTrack II ドライバーをお使いください。

  GemTeks (PnP) サウンド／ラジオ複合カードをお持ちなら、この
  ドライバをモジュールとして使用し、isapnptools でカードを
  セットアップしなければなりません。モジュールに適当な
  io パラメーターも渡さなければなりません。0x248 がこれらの
  カードで使用されると報告されています。

  ラジオ・カードを制御するには Video for Linux API と互換の
  あるプログラムを使う必要があります。この API の情報と
  "v4l" プログラムのポインターは 
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml から WWW 
  上でみつけられます。詳細な情報はファイル 
  Documentation/video4linux/radiotrack.txt を御覧ください。

  このドライバーをモジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルした
  いなら、ここで M と答え、Documentation/modules.txt をお読
  みください。モジュール名は radio-aimslab.o です。

  <山縣, 山田(2.4.0 更新)>

