  (ラージ 64 ビットコンフィギュレーションのサポート)
  以前の 64 ビットプロセッサーが 40 ビット/ 1TB しかサポート
  しないのに対して、MIPS R10000 は 44 ビット/ 16TB のアドレス
  空間をサポートします。1TB を超える仮想アドレス空間のプロセス
  を必要とする場合、Y と答えてください。これはメモリの消費量を
  増加させますので、通常のユーザには推奨されません。

  <山田>

