  (USB コミュニケーションクラスイーサネットドライバ)
  このドライバは、コミュニケーションデバイスクラスのイーサ
  ネットコントロールモデルに適合する機器をサポートします。こ
  れはいくつかのケーブルモデムで使われています。仕様の詳細は
  Communication Device Class 仕様書を <http://www.usb.org>
  から取得してください。

  このドライバは以下の機器で動きます: 
        * Ericsson PipeRider (と全ての派生機器)
        * Motorola (DM100 と SB4100)
        * Broadcom Cable Modem (リファレンス設計)
        * 東芝 PCX1100U とおそらく他のケーブルモデム

  通常の PCI か ISA ベースのイーサネットワークカード同様に、
  このデバイスは ethX(X は使っているネットワークデバイスに
  よって決まります) というネットワークデバイスを作ります。

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は CDCEther.o です。モジュールとしてコンパイルしたいなら、
  ここを M として <file:Documentation/modules.txt> を読んで
  ください。

  <武井>

