  (100% 互換性のある (SB16/32/64、ESS、Jazz16) Sound Blaster 
  サポート)
  Creative Labs 製のオリジナル Sound Blaster 、または 100% 
  互換性のあるハードウェアのクローン (Thunderboard または SM 
  Games のような) を持っている場合は、ここで Y と答えてくだ
  さい。知られていないカードについては、Sound Blaster と互換
  性があると分かっている場合は、Y と答えても構いません。

  <file:Documentation/sound/Soundblaster> ファイルを読んでく
  ださい。

  Avance Logic ALS-007 と ALS-1X0 チップ 
  (<file:Documentation/sound/ALS> を読む) ベースのカードと、
  ESS チップ (<file:Documentation/sound/ESS1868> と 
  <file:Documentation/sound/ESS> を読む) ベースのカード用に、
  ここで Y と答える必要があります。SB AWE 32 または SB AWE 
  64 を持っている場合は、"AWE32 synth" にも Y と答え、
  <file:Documentation/sound/INSTALL.awe> を読んでください。
  IBM Mwave カードを持っている場合は、ここで Y と答え、
  <file:Documentation/sound/mwave> を読んでください。

  カーネルにドライバをコンパイルし isapnp を使用したくない場
  合は、カーネルコマンドラインに "sb=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>" 
  を追加しなければなりません。

  モジュールとしてコンパイルするために、ここで M と答えるこ
  とができます。モジュール名は sb.o です。

  <高橋潤子>

