  (Winbond SL82c105 のサポート)
  Winbond SL82c105 IDE コントローラを持っているのなら、ここ
  で Y と答えてこのチップのための特別な設定を有効にしてくだ
  さい。これは CHRP の多くのマザーボードでは一般的に使われて
  いますが、他のものでも使われているかもしれません。
  よく分からなければ、Y としてください。

  <小野寺, 武井(2.4.0更新)>
