  (同期データ転送速度)
  「SCSI パラレルインタフェース-2 標準」では、FAST-5、
  FAST-10、FAST-20、FAST-40、FAST-80という、五つのクラスのデー
  タ転送速度を定義しています。これらの数字は、それぞれそのク
  ラスにおける最大転送レートを「メガ転送／秒」で表しています。
  例えば、FAST-20 wide 16 の機器は、16 ビット幅で 20ミリオン
  (20 million)パケット／秒、すなわち、40 MB/sのデータ伝送が
  可能ということです。

  非同期伝送しか行なわない場合には 0 と指定できます。これは、
  最も安全ですが、最も遅い選択肢です。さもなければ、お使いの
  SCSI コントローラの性能に応じて 5 から 80 の範囲の値を指定
  します。より大きな値が、より速いデータ転送速度を表します。
  なお、コントローラの性能に合わせてドライバが自動的に値を調
  整するので、通常は 80 を指定すれば大丈夫です。

  コントローラが NVRAM を持っている場合は、ドライバは起動時
  にそこから情報を得るので、ここで指定した値は無視されます。
  また、ブート時にオプションで指定するとその値が優先されます。
  例えば、'ncr53c8xx=sync:12'と指定すると、FAST-20 の同期デー
  タ転送でドライバがネゴシエートすることを認めます。

  したがって、コントローラの持つ最大の速度を引き出すため、デ
  フォルト値ではなく、最大値の 80 を選ぶのが通常の回答になり
  ます。この結果、お持ちの SCSI 機器で問題が起きるようであれ
  ば、この値を少なくしてみてください。

  良い配線、正しい終端、それに、SCSI に適合した機器の使用に
  勝る選択肢はありません。

  <川藤, 武井(2.2.18)>
