  (Bluetooth サブシステムサポート)
  Bluetooth は低コストで低パワーの、短距離の無線技術です。こ
  れは、ケーブルや IrDA のような他の短距離の通信技術の代替と
  して設計されました。Bluetooth は一般には、最高 10 メートル
  を限界とし、個人的なエリア内で動作します。Bluetooth に関す
  る詳細は <http://www.bluetooth.com/> から入手することがで
  きます。

  Linux Bluetooth サブシステムはいくつかのレイヤから成り立っ
  ています：
         BlueZ Core (HCI デバイスと接続マネージャ、スケジューラ)
         HCI デバイスドライバ (ハードウェアのインタフェース)
         L2CAP モジュール (L2CAP プロトコル)
         SCO Module (SCO links)

  Linux Bluetooth サポートを有効にして、BlueZ Core レイヤを構
  築するために Y と答えてください。

  Linux Bluetooth サブシステムを使用するために、hciconfig と 
  hcid のようないくつかユーザ空間ユーティリティを必要としま
  す。Bluetooth のカーネルモジュールで使用するユーティリティ
  と最新版は、BlueZ パッケージで提供されています。詳細は 
  <http://bluez.sourceforge.net/> を見てください。

  モジュール (bluez.o) として BlueZ Core をコンパイルしたい
  場合は M と答えてください。

  <高橋潤子>

