  (IP: マルチキャスト・ルーティング)
  複数の宛先アドレスを持つような IP パケットについてのルータ
  としてマシンを動作させたい場合に使われます。これはインター
  ネット上において音声やビデオ放送を行うための高帯域ネットワー
  クである MBONE を使う場合に必要となります。マルチキャスト・
  ルーティングを行うには、mroutedと呼ばれるプログラムを動か
  すことになるでしょう。いろいろなネットワーク・カードにおけ
  るマルチキャストを動かすための情報は、
  Documentation/networking/multicast.txt にあります。もしこ
  のようなことについて聞いた事がないということであれば、これ
  は不要ということです。

  <堀田>


