  (3c501 のサポート)
  3c501 イーサネットカードをお持ちの場合は、Y と答えて
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手できる
  Ethernet-HOWTO を読んでください。ただ、3c501 は遅くて性能
  が悪い時代遅れのカードなので、きっとトラブルに見舞われるで
  しょう。新しいカードの購入を考えるべきです。このカードを使
  うなら近くのマシンに 1 分おきに("man cron") ping コマンド
  ("man ping") を打った方がいい、と言う人もいるくらいです。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)として利用できます。こ
  のモジュールは 3c501.o という名前になります。モジュールと
  してコンパイルする場合は M と答えて 
  <file:Documentation/modules.txt> と 
  <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を読んで
  ください。

  <福居, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

