  (MixCOM ボード サポート)
  MultiGate 系列の 'MixCOM' ボード用ハードウエアドライバ。こ
  れに類するカードをお使いの場合は、この項目を Y にして下さ
  い。

  このカードが搭載しているウオッチドッグ・デバイスを利用する
  場合には、キャラクタ・デバイスの設定項目中にある Watchdog
  Cards を選択する必要があります。このカードには Teles 16.3 
  互換の ISDN インターフェイスがついています。この機能を使用す
  る場合には、ISDN の設定をしてください。このカードのフラッシュ 
  ROM 用ドライバは、別途 ftp://ftp.itc.hu/ から入手してくださ
  い。

  この機能をモジュールとしてコンパイルする際には、この項目を 
  M にして下さい。さらに Documentation/modules.txt もお読み下
  さい。モジュールの名称は comx-hw-mixcom.o です。

  <佐藤(亮)>
