  (PCI のアクセスモード)
  PCI システムでは、PCI デバイスの検知と設定を BIOS で行うこ
  とができます。しかし古い PCI マザーボードの中には、 BIOS 
  にバグがあって、この動作がクラッシュを起こすようなものがあ
  ります。また PCI ベースの組み込み型システム (embedded
  system) には、そもそも BIOS を全く持っていないものもありま
  す。BIOS を利用せず、 Linux で直接 PCI ハードウェアの検知
  を行ってみることもできます。

  このオプションを用いると、 Linux が PCI デバイスを検知する
  方法を指定することができます。 "BIOS" を選ぶと BIOS が用い
  られます。"Direct" を選ぶと BIOS は用いられません。 "Any" 
  を選ぶとカーネルはまず直接アクセスを行おうとし、これが失敗
  するとBIOS に戻って検知を行います。よくわからなければデフォ
  ルトの "Any" のままにしておきましょう。

  <中野, 武井(2.4.0更新)>

