  (NetWinder /dev/flash のサポート)
  ここを Y にして、キャラクタデバイスファイル(メジャー番号
  10、マイナー番号 160)の /dev/flash を作ると、NetWinder
  ファームウェア内のフラッシュ ROM を扱えるようになります。
  フラッシュの中身を誤って上書きするとコンピュータが起動しな
  くなってしまうことに注意してください。ランダムなユーザがこ
  の機器へアクセスすることは絶対に許可されていません :-)

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてこのドライバをコンパイルしたいなら、
  ここで M と答え <file:Documentation/modules.txt> に目を通
  してください。モジュール名は nwflash.o になります。

  よく分からなければ、N としてください。

  <武井>


