  (FDC 最大データ速度)
  マザーボードと FDC との組合せによっては、お持ちの FDC と 
  テープ・ドライブの組合せで ftape を最高速度で動作させられ
  ないことがあります。この場合、「過度のオーバランのエラーに
  よりデータ速度が減少されます」というメッセージと最終的な 
  ftape のデータ速度の減少の決定前、何度も再試行することに出
  くわすでしょう。

  この場合、テープ・ドライブを最高速度で動作させようとする必
  要がないということを前もって ftape に知らせることが望まし
  いです。よくわからなければ、これは無効、すなわち
  2000 bits/sec のままにしておいてください。

  <山縣>


