  (ftape 用フロッピー・ドライブ・コントローラ)
  特定のコントローラをお持ちのときのみ、この設定を変更してく
  ださい。コンピュータ・システムに追加のカードを差し込んでい
  ず、単に既存のフロッピー・ドライブ・コントローラにフロッピー・
  テープ・ケーブルを差し込んであるなら、デフォルトの設定を変
  更する必要はありません。すなわち "Standard" を選んでくださ
  い。

  Mountain Mach-2 コントローラをお持ちなら "MACH-2" を選んで
  ください。Colorado FC-10 または FC-20 をお持ちなら 
  "FC-10/FC-20" を選んでください。標準的なフロッピー・ドライ
  ブ・コントローラの IO ベース・アドレス`0x3f0' と異なるアド
  レスや `6' と異なる IRQ (interrupt) チャンネル、または `2'
  と異なる DMA チャンネルを使った他のコントローラをお持ちな
  ら "Alt/82078" を選んでください。これは Seagate 製、Exabyte
  製、Iomega 製"high speed" コントローラのような Intel 製 
  82078 FDC ベースのどのようなコントローラ・カードにも必要で
  す。

  他のオペレーティング・システムですでにテープ・ドライブをう
  まく使えているなら、他の OS で動作すると確かめられた IO ベー
  ス・アドレス、IRQ、DMA チャンネルと同じ設定を使うべきです。

  注意: このメニューでハードウェア設定のデフォルトの設定だけ
  を指定します。ハードウェア設定は起動時(ftape をカーネルに
  組み込んでコンパイルした時、すなわち "Floppy tape drive" 
  に Y と答えた場合)やモジュールのロード時("Floppy tape
  drive" に M と答えた場合)に変更されます。

  起動またはロード時に設定されるパラメタの簡単な説明を含んだ
  <file:Documentation/ftape.txt> も御覧ください。PCI バスの
  システムでフロッピー・テープ・ドライブを使いたいなら、
  <file:drivers/char/ftape/README.PCI> ファイルを御覧ください。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>

