  (miroSOUND PCM20 radio)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答えてください。これ
  を動作させるためには、("Sound" 項内の)
  "ACI mixer (miroSOUND PCM1-pro/PCM12/PCM20 radio)" に Y と
  答える必要があります。

  ラジオ・カードを制御するには Video For Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l" プ
  ログラムのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から WWW
  上で見つけられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt>
  を読んでください。モジュール名は miropcm20.o です。

  <山縣, 中村（幸）(2.2.8 更新), 武井(2.4.0更新),
   山田(2.4.6/2.4.15 更新)>

