  (ESS Maestro, Maestro2, Maestro2E ドライバ)
  ESS Maestro シリーズの、PCI サウンドチップによる
  サウンドシステムをお持ちなら、Y または M と答えて
  ください。Maestro 1, Maestro 2, および Maestro 2E
  がサポートされます。さらに詳細な情報は
  <file:Documentation/sound/Maestro> を読んでください。

  <大森（保）, 山田(2.2.19 更新), 武井(2.4.0更新), 
  高橋潤子(2.4.15更新)>

