  (割り込み駆動 TAU ドライバ)
  TAU は、温度が範囲外になったときに割り込みが発生する割り込
  み駆動モードをサポートします。これは、温度が範囲を越えたこ
  とを知らせるもっとも速い方法です。このオプションを N にす
  ると、定期的に温度をチェックするタイマが使われます。

  しかし、ある CPU では、TAU 割り込みハードウェアはバグだら
  けのようで、説明できないハードのロックアップを引き起こす事
  態の原因となりえます。

  TAU ドライバを拡張しているか、カーネルやハードウェアのデ
  バッグが楽しいのではないかぎり、このオプションは N として
  ください。

  <武井>

