  (Y or M in config) Video For Linux (under Character Devices)
  to use this driver.  Information on this API and pointers to
  "v4l" programs may be found on the WWW at
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml>.

  This code is also available as a module ( = code which can be
  inserted in and removed from the running kernel whenever you want).
  The module will be called dsbr100.o. If you want to compile it as a
  module, say M here and read <file:Documentation/modules.txt>.

  (D-Link DSB-R100 FM ラジオのサポート)
  このタイプのラジオをマシンの USB ポートに接続したいならば、
  Y としてください。このオーディオはデジタルではないことと、
  ラインアウト端子をサウンドカードかスピーカーにつなげないと
  いけないことに注意してください。

  このドライバは Video For Linux API を使います。
  Character Devices の項目中の "Video For Linux" を Y か M
  と設定しないといけません。この API の情報と、"v4l" プログ
  ラムへのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> で見つ
  けられます。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は dsbr100.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15更新)>

