# mrc2gif

## Usage

    Usage: mrc2gif
    Options:
        [-i[nput]            inFile              (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :InputDataFile
        [-o[utput]           outFile             (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :OutputDataFile
        [-H[igh]             High                (0         ).as(Real                ) ] :Optional  :HighThreshold
        [-L[ow]              Low                 (0         ).as(Real                ) ] :Optional  :LowThreshold
        [-I[nverse]                                                                    ] :Optional  :Inverse(Black is white)
        [-z[Section]         Z                   (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :z-section
        [-e[xtention]        format              (%s.%04d ).as(String              ) ] :Optional  :SerialSection Format
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode:
    			0 (8bits), 1(16bits)

    -z
     -1: Serial Files
     z(>0): Section at z