  (nls default codepage)
  ファイルシステムをマウントする際に使用されるデフォルトの 
  NLS(National Language Support) です。現在有効な値は 
  big5, cp437, cp737, cp775, cp850, cp852, cp855, cp857,
  cp860, cp861, cp862, cp863, cp864, cp865, cp866, cp869,
  cp874, cp932, cp936, cp949, cp950, euc-jp, euc-kr, gb2312,
  iso8859-1, iso8859-2, iso8859-3, iso8859-4, iso8859-5,
  iso8859-6, iso8859-7, iso8859-8, iso8859-9, iso8859-14,
  iso8859-15, koi8-r, sjis
  です。無効な値を指定した場合、iso8859-1 と互換性のある組み
  込みの NLS が使われます。

  よくわからない時は "iso8859-1" と指定してください

  <早川, 武井(2.4.0更新)>
