  (PCILynx ボード上のローカル RAM を使用する)
  このオプションは、PCILynx ドライバでローカル RAM を、パケッ
  トコントロールリスト用に PCILynx セットアップして、使用でき
  るようにします。ローカル RAM は、コンピュータのマザーボード
  上ではなく、PCILynx ボード上で存在するランダムアクセスメモ
  リです。パケットコントロールリストの使用中は、PCI 転送が不
  要になるので、ローカル RAM のコマンド処理の速度が早まるかも
  しれません。

  Texas Instruments で、評価ボード以外のローカル RAM を提供
  している既知の PCILynx システムがなく、PCILynx が信頼でき
  る RAM の情報を報告する手段が無いことに注意してください。
  ですから、ボードがローカル RAM の 64KB を提供するかどうか
  自信が無い場合は、ここで Y と答えるのは危険です。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

