  (Symbios 53c416 SCSI のサポート)
  HP 社製のいくつかのスキャナに付属してくる SCSI ホストアダ
  プタ、sym53c416 SCSI をサポートします。このドライバを使う
  場合は、何らかの PnP 設定プログラム (例えば isapnp) を利用
  するか、BIOS を認識する PnP によって、あらかじめ sym53c416
  が設定されている必要があります。isapnp を利用する場合は、
  このドライバをモジュールとしてコンパイルし、isapnp を動作
  させた後で insmod を使ってロードします。この時、カード設定
  のパラメータがドライバに渡される必要があります。フォーマッ
  トは以下の通りです:

    insmod sym53c416 sym53c416=<base>,<irq> [sym53c416_1=<base>,<irq>]

  同時に四つまでのアダプタがサポートされています。
  もしこの機能をモジュール ( = 稼働中のカーネルに対して、必
  要な時に組み込んだり、取り外したりできるコード) としてコン
  パイルしたい場合は、ここで M と答えるとともに、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  モジュールの名称は sym53c416.o です。

  <福島, 高橋潤(2.4.15更新)>

