  (PCI NE2000 のサポート)
  このドライバは NE2000 互換の PCI カードをサポートします。
  ISA NE2000 カードではうまく動作しません。(ISA NE2000 カー
  ドにはそれ用のドライバがあります。"NE2000/NE1000 support" 
  の項目を見てください。) PCI NE2000 イーサネットカードをお
  持ちの場合は Y と答えて 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる
  Ethernet-HOWTO を読んでください。

  このドライバは下に挙げた NE2000 互換カードでも動作します。
  RealTek RTL-8029 Winbond 89C940 Compex RL2000 KTI ET32P2
  NetVin NV5000SC  Via 86C926     SureCom NE34  Winbond
  Holtek HT80232   Holtek HT80229

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)として利用できます。こ
  のモジュールは ne2k-pci.o という名前になります。モジュール
  としてコンパイルする場合は M と答えて 
  Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。

  <福居, 武井(2.4.0更新)>


