  (CSLIP のヘッダ圧縮)
  このプロトコルは TCP/IP ヘッダ (データではなく) の圧縮を行
  いますので SLIP より速いのですが、接続の両側でサポートして
  いる必要があります。プロバイダがサポートしているかたずねて、
  サポートしていれば Y と答えてください。その場合でも普通の 
  [訳注: ヘッダを圧縮しない] SLIP も使えます。電話回線経由の
  シェルを使いながら SLIP でも接続するために SLIP エミュレー
  タの SLiRP を使おうと思うなら、必ずここで Y と答えてください。
  (SLiRPは anonymous FTP で 
  ftp://metalab.unc.edu/pub/Linux/system/network/serial/から
  入手できます。) http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto
  から手に入る NET-3-HOWTO [訳注: 日本語訳が
  http://www.linux.or.jp/JF/ から入手できます。]
  に CSLIP の設定法が説明されています。
  このオプションはカーネルサイズを増やしません。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>


