  (メモリの I/O マップのデバッグ)
  ioremap () コールを忘れたなどの理由で起きる、明らかに無効
  なアドレスへの I/O アクセスが行われた場合に警告を受けたい
  場合、Y と答えてください。2.0/2.2 からポートされた古いドラ
  イバ向けに使われるメモリマップト I/O では、マップされてい
  ない ISA アドレスへのアクセスの検出を行うための追加チェッ
  クが行われます。

  <高橋潤子>

