  (モジュールとしてロードできる SCSI テープの最大数)
  カーネルがブートした後に、モジュールとしてロードされたド
  ライバが使うテーブルに割り当てられる追加領域の大きさを扱
  います。SCSI core 自身がモジュールとしてロードされた場合、
  この値は、最初のホストドライバがロードされた後にロードで
  きる追加テープの本数になります。

  これがきれいな方法でないのは明白ですが、動的に内部配列の
  大きさを変更するのに関わる非常に多くの競合条件があります。
  いつの日かこのフラグは消え、全てが自動的に動くようになる
  でしょう。

  なにが起きているか分からなければ、デフォルトのままにして
  おいてください。

  <武井>
